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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS6 "Bratek" przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-DE-zp.25.341.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Prosimy o doprecyzowanie, jakie kontaktrony należy uwzględnić w wycenie dla każdej kwatery okna zgodnie z zapisem z zestawienia stolarki Z1. Czy dopuszcza się zastosowanie kontaktronów nawierzchniowych nieposiadających certyfikatów bezpieczeństwa, bądź czy Zamawiający oczekuje atestowanego kontaktronu zintegrowanego z okuciami obwiedniowymi, który zapewnia wyższą trwałość i odporność na sabotaż np. Winkhaus VS.B.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kontaktorów nawierzchniowych nieposiadających certyfikatów bezpieczeństwa. W ofercie należy wycenić atestowany kontrakton zintegrowanego z okuciami.

Pytanie 2:
Prosimy o informację czy lampki podszafkowe w aneksach kuchennych mają być sterowane z przycisku ściennego czy połączone z oświetleniem sufitowym?
Odpowiedź:
Lampki podszafkowe w aneksach kuchennych winny być sterowane:
    a) w pomieszczeniu składu dla OzN - z przycisku ściennego,
    b) w aneksach kuchennych składów studenckich - z przycisku przy lampce.

Pytanie 3:
Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić tynk na ścianach i sufitach z płyt żerańskich powyżej sufitów podwieszanych
Odpowiedź:
Tak, w ofercie należy uwzględnić wykonanie tynków na ścianach oraz sufitach z płyt żerańskich również w przestrzeni powyżej sufitów podwieszanych.

Pytanie 4:
Biorąc pod uwagę, że stopnie schodowe na pierwszych biegach mają szerokość większą niż 30 cm, prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wyrównania stopni do projektowego rozmiaru? Jeśli nie to czy dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego podziału w płytkach lub czy należy zastosować niestandardowe płytki z frezowaniem.

Odpowiedź:
Stopnie schodów należy wyrównać zgodnie z opisem technicznym w pkt. 12.3 do projektowanego rozmiaru. Zamawiający dopuszcza głębsze stopnie niż 30cm o wymiarach identycznych z zastosowaniem niestandardowej płytki frezowanej.

Pytanie 5:
Na detalu D23 wskazano miejsce montażu krzesła ewakuacyjnego. Brak w projekcie wytycznych dotyczących krzesła ewakuacyjnego. Jeśli dostawa krzesła ma zostać objęta zamówieniem to prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Parametry krzesła ewakuacyjnego znajdują się w dokumentacji projektowej, w części dotyczącej mebli: ARCHITEKTURA\DS6-MEBLE-r1.pdf, rys. M59.
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