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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa sprzętu foto-video dla Centrum Mediów AGH - KC-DE-zp.25.464.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.464.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie:
w punkcie 9 brak podanych wymaganych rozmiarów produktów bez których wycena nie jest możliwa.
Treść Państwa zapytania:
"Grid / plaster miodu do modyfikatora światła - 4 sztuki
- typ urządzenia: grid, plaster miodu lub kratownica ograniczająca rozproszenie światła w pracy ze sprzętem foto-wideo,
- kompatybilność z modyfikatorami światła Zamawiającego w standardzie Bowens 
- kąt skupienia światła w zakresie 20-60 stopni lub równoważny efekt kierunkowania światła,
- konstrukcja materiałowa lub metalowa, w kolorze czarnym, ograniczająca odbicia boczne,
- mocowanie do modyfikatora za pomocą rzepu, pierścienia, uchwytu lub systemu przewidzianego przez producenta,
- każda sztuka dostarczona z pokrowcem ochronnym, jeżeli producent przewiduje go dla danego modelu.
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: grid typu honeycomb do modyfikatora Bowens / softboxu "

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że wymagany produkt powinien mieć kształt oktagonalny oraz wymiar mierzony między równoległymi krawędziami wynoszący od 100 cm do 120 cm.
Ponadto grid powinien spełniać następujące wymagania:
· Wymiary oczek: maksymalnie 5 × 5 cm (orientacyjnie).
· Głębokość komórek: 3–4 cm.
· Mocowanie: za pomocą rzepu na obwodzie.
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